

Глава 4. Базовая настройка vESR.

Продолжаем изучать возможности виртуального маршрутизатора vESR.


В программе GNS3 после запуска и спустя некоторое время , предназначенное для запуска виртуальной машины ( признаком успешного старта будет появление на некоторое время в верхнем левом углу панели программы зеленого информационного табло) открываем папку с проектом vesr-book-base следую последовательности нажатий клавиш на пунктах меню “File”-“Open Project”



Откроется папка на диске настроенная по умолчанию на диске на который вы поместили программу GNS3 при установке , например такая:




Для открытия проекта выбираете мышью vesr-book-base и нажимаете на «Открыть».



Такой же эффект можно получить просто нажав курсором мыши на иконку открытой папки на навигационной панели GNS3.

Наводим курсор мыши на иконку маршрутизатора, нажимаем правую кнопку мыши и затем еще раз нажимаем на зеленый треугольник для старта нашего устройства.




Запускается консоль Putty ( вы же при начальной конфигурации маршрутизатора в первой главе не забыли поставить галочку , указывающую на автоматический старт консоли?).


Ждем некоторое время – на моем домашнем ПК с 32 Гб и процессором 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 3.00 GHz оно равно более минуты.

Если через более продолжительное время вы не получили приглашение в консоли на ввод логины, то вам следует вернуться к первоначальной установке маршрутизатора ( измените тип консоли на VNC, чтобы увидеть процесс первоначальной загрузки, возможно там будут диагностические сообщения с подсказками).

И так вы в консоли- что дальше? Вводите логин-admin и пароль- eve ( его мы установили на этапе первоначальной настройки).



Vesr124-1 login: admin



Процедура базовой настройки маршрутизатора состоит из следующих этапов:

* Создание новых пользователей
* Назначение имени устройства
* Установка параметров подключения к публичной сети (WAN) и локальной сети (LAN)
* Настройка проверки связности через ICMP

**Создание новых пользователей**

Для создания нового пользователя системы или настройки любого из параметров: имени пользователя, пароля, уровня привилегий, – используются команды:

username <name>

password <password>

privilege <privilege>


exit

**где:**

* **<name>** - имя нового пользователя;
* **<password>** - пароль для нового пользователя
* **<privilege>** - № от 1 до 15
  + Уровни привилегий 1-9 разрешают доступ к устройству и просмотр его оперативного состояния, но запрещают настройку. Уровни привилегий 10-14 разрешают как доступ, так и настройку большей части функций устройства. Уровень привилегий 15 разрешает как доступ, так и настройку всех функций устройства.

Пример:

* создание пользователя "Rinat" с паролем "P@ssw0rd" и максимальными привилегиями (15)




Для применения настроек:

do commit

do confirm

Проверка входа из под пользователя "rinat":



**Назначение имени устройства**

Для назначения имени устройства используются следующие команды:


configure

hostname <new-name>

**где:**

* **<net-name>** - имя устройства

Например: изменим имя устройства на vesr-1





Готово!

**Установка параметров подключения к публичной сети (WAN) и локальной сети (LAN)**


Для настройки сетевого интерфейса маршрутизатора в публичной сети (WAN) необходимо назначить устройству параметры, определённые провайдером сети – IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза по умолчанию. Это мы поручим сделать нашему хосту посредством включения режима DHCP клиента.Вме сетевые настройки маршрутизатор получит по запросу с сервера DHCP роутера , подключенного к сети провайдера Интернет, поскольку виртуальная сетевая карта виртуального маршрутизатора подключена в режиме моста к сетевой карте основного ПК.

Настроить это можно в навигационной панели программы VmWare WorkStation Pro в которой и запущена наша виртуальная машина GNS3. Для этого открываем главное окно программы и жмём на пункт “Edit”, затем в открытом ниспадающем меню жмем на пункт “Virtual Network Editor” и получаем панель управления сетевыми картами и сетями.






На этом экране необходимо выбрать пункт меню “Change Setting” и нажать на него.




Убедитесь, что сеть VMnet0 в режиме моста ( Bridged) и соединена с физической сетевой картой ПК, которая ведет к роутеру.



Например настройки автоматического полуения сетевых настроек :

Для начала посмотрим какие у нас есть интерфейсы:



Может использовать для выхода в интернет интерфейс gi1/0/1 и для внутренней сети gi1/0/2.Есть еще одна тонкость. Если посмотреть на список интерфейсов выше, то видно , что они в состоянии Down и МАС апдреса не по порядку выстроены. Это ведет к не работоспособности интерфейсов. Они в состоянии Down.

**Команда**

**vesr(debug)#nic bind auto debug**

 в контексте устройства vESR от Eltex означает **автоматическое назначение MAC-адресов интерфейсов** в режиме отладки (debug). [docs.eltex-co.ru](https://docs.eltex-co.ru/pages/viewpage.action?pageId=584034117)[ruits.ru](https://ruits.ru/obsuzhdenie-eltex/eltex_experts/messages153.html)

Эта команда позволяет автоматически привязать MAC-адреса доступных интерфейсов к соответствующим интерфейсам vESR, без ручного ввода данных. После выполнения команды необходимо перезагрузить устройство, чтобы изменения вступили в силу.


Пример использования команды:

vesr(debug)#nic bind auto

После этого в списке доступных интерфейсов (выводимом командой

vesr(debug)#show nic) будут отображаться автоматически назначенные MAC-адреса. Если нужно изменить назначение, можно скорректировать команду, указав нужный MAC-адрес вместо auto .

Лечить нужно следущими командами:



Затем нужно рестартовать устройство командой reboot system. И вот теперь все хорошо с ним-MAC адреса выстроены и интерфейс к провайдеру в UP:

vesr-1# sh int stat

Interface Admin Link MTU MAC address Last change Mode

State State (d,h:m:s)

-------------------- ----- ----- ----- ----------------- ------------- ------------

gi1/0/1 Up Up 1500 0c:6c:86:16:00:00 00,00:01:59 routerport

gi1/0/2 Up Down 1500 0c:6c:86:16:00:01 00,00:02:01 routerport

gi1/0/3 Up Down 1500 0c:6c:86:16:00:02 00,00:02:01 routerport

gi1/0/4 Up Down 1500 0c:6c:86:16:00:03 00,00:02:01 routerport

vesr-1# config

vesr-1(config)# int gi1/0/1

vesr-1(config-if-gi)# description WAN

vesr-1(config-if-gi)# ip address dhcp

vesr-1(config-if-gi)# exit

vesr-1(config)# int gi1/0/2

vesr-1(config-if-gi)# description LAN

vesr-1(config-if-gi)# ip address 172.16.1.1/24

vesr-1(config-if-gi)# exit

vesr-1(config)# do commit

Nothing to commit in configuration

vesr-1(config)# do confirm

Nothing to confirm in configuration. You must commit some changes first.

vesr-1(config)# exit

vesr-1#

Параметры интерфейса - gi1/0/1 (WAN):

* IP-адрес: DHCP

Для подключения сетевых устройств внутренней сети за виртуальным маршрутизатором возьмем, например сеть 172.16.1.1/24:

* Параметры интерфейса - gi1/0/2 (LAN):
* IP-адрес: 172.16.1.1/24

Проверка назначения сетевых параметров:

show interfaces description

show ip interfaces

show ip route

**vesr-1# show interfaces description**

**Interface Admin Link Description**

**State State**

**-------------------- ----- ----- ----------------------------------------------------**

**gi1/0/1 Up Up WAN**

**gi1/0/2 Up Down LAN**

**gi1/0/3 Up Down --**

**gi1/0/4 Up Down --**

**vesr-1# show ip interfaces**

**IP address Interface Admin Link Type Precedence**

**--------------------------------------------------- -------------------- ----- ----- ------- -----------**

**192.168.10.74/24 gi1/0/1 Up Up DHCP --**

**172.16.1.1/24 gi1/0/2 Up Down static primary**

**vesr-1# sh ip route**

**Codes: C - connected, S - static, R - RIP derived,**

**O - OSPF derived, IA - OSPF inter area route,**

**E1 - OSPF external type 1 route, E2 - OSPF external type 2 route**

**B - BGP derived, D - DHCP derived, K - kernel route, V - VRRP route**

**i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area**

**H - NHRP, \* - FIB route**

**D \* 0.0.0.0/0 [40/0] via 192.168.10.1 on gi1/0/1 [static 18:20:49]**

**C \* 192.168.10.0/24 [0/0] dev gi1/0/1 [direct 18:20:49]**

**Поверяем связность сети между сами виртуальным маршрутизатором и внешней сетью:**

**vesr-1#**

**vesr-1# ping 77.88.8.8**

**PING 77.88.8.8 (77.88.8.8) 56 bytes of data.**

**!!!!!**

**--- 77.88.8.8 ping statistics ---**

**5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4011ms**

**rtt min/avg/max/mdev = 8.124/12.859/21.669/5.021 ms**

**vesr-1# ping cisco.com**

**PING cisco.com (72.163.4.185) 56 bytes of data.**

**!!!!!**

**--- cisco.com ping statistics ---**

**5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4009ms**

**rtt min/avg/max/mdev = 160.928/163.197/165.601/1.983 ms**

**Есть дефолтный маршрут в мир и работает DNS провайдера. Всё хорошо.**

**Настройка проверки связности через ICMP**

Изменим схему проекта и включим в него дополнительные устройства, находящиеся ха виртуальным маршрутизатором в локальной сети 172.16.1.0/24. Для этого добавим стандартный коммутатор из поставки GNS3 и эмулятор ПК.

Firewall – комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами.

Из коробки firewall - включён, но не содержит никаких правил, а значит ничего и не разрешает

Порядок обработки трафика терминируемого (направленного непосредственно на сам маршрутизатор, но не через его интерфейсы) на маршрутизаторе:

* Трафик проверяется правилами zone-pair any self. Если трафик не попал ни под одно из правил текущей zone-pair, переходим к следующему шагу
* Трафик проверяется правилами zone-pair src-zone-name self. Если трафик не попал ни под одно из правил текущей zone-pair, он отбрасывается.

Каждая команда «match» может содержать ключ «not». При использовании данного ключа под правило будут подпадать пакеты, не удовлетворяющие заданному критерию.

На маршрутизаторе всегда существует зона безопасности с именем «self». Если в качестве получателя трафика выступает сам маршрутизатор, то есть трафик не является транзитным, то в качестве параметра указывается зона «self»

Для того чтобы маршрутизатор начал отвечать на ICMP-запросы из зоны «LAN»:

Создание зоны безопасности:

Copy

security zone <NAME\_ZONE>

exit

Добавление интерфейса в зону безопасности:


interface <№\_INT>

security-zone <NAME\_ZONE>

exit

Например:

* Создадим две зоны "trusted" для интерфейса смотрязего в LAN, и зону "untrusted" для интерфейса смотрящего в WAN
  + поместим соответствующие интерфейсы в зоны:



Для применения настроек:

Copy


do commit

do confirm

Проверка:

Copy

show security zone



Для настройки правил зон безопасности потребуется создать профиль адресов сети «LAN», включающий адреса, которым разрешен доступ к маршрутизатору:

Создание профиля адесов сети:

Copy

object-group network <NAME\_PROFILE>

ip address-range <IP\_RANGE | IP\_ADDRESS>


exit

**где:**

* **<NAME\_PROFILE>** - имя профиля адресов сети
* **<IP\_RANGE | IP\_ADDRESS>** - диапазон IP-адресов записаный через "-" (дефис) или IP-адрес

Например:


* создадим профиль "LAN" в котором укажем IP-адрес маршрутизатора интерфейса, который смотрит в LAN;
* создадим профиль "LAN\_GATEWAY" в котором укажем диапазон IP-адресов из сети LAN



img

Добавим правило, разрешающее проходить ICMP-трафику между маршрутизатором и клиентами, для того чтобы маршрутизатор начал отвечать на ICMP-запросы из зоны «trusted» - т.е. из локальной сети (LAN)

* Создадим пару зон для трафика, идущего из зоны «trusted» в зону «self»
* Действие правил разрешается командой **enable**



img

**где:**

* **<destination-address>** - ссылается на профиль адресов сети "LAN", в котором указан IP-адрес маршрутизатора;
* **<source-address>** - ссылается на профиль адресов сети "LAN\_GATEWAY", в котором указан диапазон IP-адресов сети LAN;

Для применения настроек:

Copy


do commit

do confirm

Проверка:


Copy

show security zone-pair configuration trusted self



img

Проверка связности с клиента из сети LAN с маршрутизатором:



Совет как включить протокол вывода при старте системы:

vesr-1 login: admin

Password:eve

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* Welcome to vESR \*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

vesr-1# config

vesr-1(config)# syslog console

vesr-1(config-syslog-console)# virtual-serial

vesr-1(config-syslog-console)# exit

vesr-1(config)# commit

Syntax error: Unknown command

vesr-1(config)# confirm

Syntax error: Unknown command

vesr-1(config)# exit